Author: Bellouguet

2 m

7 m

Hauteur de la classe = 3,2 m
Epaisseur des murs = 0,1 m
Hauteur porte = 2 m
Lageur porte = 1m

Outil Décalage

1,5 m

11 m